**.**

***OMOLOGARE MARCARE***

# Unior d.d.

**Kovaska cesta 10**


**3214 ZRECE**

**Slovenia**

*este autorizat să folosească pentru produsul lor*

***șurubelniță, izolată***

.



*mărcile protejate legal, așa cum sunt prezentate mai jos, pentru tipurile menționate la pagina 2 și urm.*

.

*Testat și certificat conform*

**DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018**

*Produsul acoperă cerințele Legii germane „Produktsicherheitsgesetz (ProdSG)” privind asigurarea securității și sănătății.*

*Valabil până la:* 31.08.2025

Semnătură indescifrabilă

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH \* Institutul de testare și certificare

Certificare: 1369900-3940-0013 / 271497


*Ref. fișier:*

Certificat-Nr. 40017876 Pagina 1

*Pentru alte condiții, vezi paginile pe verso și următoarele pagini*

Offenbach, 01.06.2006

(actualizat 30.09.2020 )



<.>

Certificatele VDE sunt valide numai când sunt publicate pe: [*http://www.vde.com/certificate*](http://www.vde.com/certificate)

## Șurubelniță, izolată

*Tip(uri)*

### 603VDETBI 0,4x2,5x75 603VDETBI 0,5x3,0x100 șurubelnițe pentru șuruburi cu cap crestat

### 603VDETBI 0,6x3,5x100

**603VDETBI 0,8x4,0x100**

**603VDETBI 1,0x4,5x125**

**603VDETBI 1,0x5,5x125**

**603VDETBI 1,2x6,5x150**

**603VDETBI 1,2x8,0x175**

**603VDETBI 1,6x10,0x200**

**613VDETBI PH 0x60**

**613VDETBI PH 1x80 șurubelnițe pentru șuruburi cu șanț în cruce PH 613VDETBI PH 2x100**

**613VDETBI PH 3x150**

**613VDETBI PH 4x200**

**623VDETBI PZ 0x60**

**623VDETBI PZ 1x80**

**623VDETBI PZ 2x100 șurubelnițe pentru șuruburi cu șanț în cruce PZ 623VDETBI PZ 3x150**

**621VDETBI TX 10x60**

**621VDETBI TX 15x80 șurubelnițe pentru șuruburi torx**

**621VDETBI TX 20x80**

**621VDETBI TX 25x80**

**621VDETBI TX 27x100**

**621VDETBI TX 30x100**

**620VDETBI 2,5x75**

**620VDETBI 3,0x75 șurubelnițe pentru șuruburi hexagonale**

**620VDETBI 4,0x75**

**620VDETBI 5,0x75**

**620VDETBI 6,0x100**

**620VDE TBI SW8,0x100**

**629VDETBI 5,5x125**

**629VDETBI cheie tubulară**

**6,0x125, tip spin**

**629VDETBI 7,0x125**

**629VDETBI 8,0x125**

**629VDE TBI SW9,0x125**

.

*Continuare pe pagina 3*

**VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH \* Institutul de testare și certificare**

Merianstrasse 28, D-63069 Offenbach Telefon +49 (0) 69 83 06-0

Telefax +49 (0) 69 83 06-555

# .

## Șurubelniță, izolată

*Tip(uri)*

### 629VDE TBI SW10x125

**629VDE TBI SW11x125**

**629VDETBI 13,0x125**

.

*Culoare roșu/negru/portocaliu*

.

*Mărci comerciale*

sau

PAK AfPS GS 2019:01PAK

Document PAK AfPS GS 2019:01PAK

*PAH AfPS GS 2019:01PAH Produsul este în conformitate cu cerințele*

*PAH-document AfPS GS 2019:01PAH*

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH \* Institutul de testare și certificare

*Secțiunea TL6*

**VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH \* Institutul de testare și certificare**

Merianstrasse 28, D-63069 Offenbach Telefon +49 (0) 69 83 06-0

Telefax +49 (0) 69 83 06-555

# .

## Șurubelniță, izolată

### .

#### Locul de producție

*Referință*

### 30002894

OPLAST, d.o.o.

Tepanje 63

3210 SLOVENSKE KONJICE SLOVENIA

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH \* Institutul de testare și certificare

*Secțiunea TL6*

**VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH \* Institutul de testare și certificare**

Merianstrasse 28, D-63069 Offenbach Telefon +49 (0) 69 83 06-0

Telefax +49 (0) 69 83 06-555

#### Aprobare pentru utilizarea mărcii protejate legal a VDE, așa cum se arată pe prima pagină:

*Baza pentru utilizare sunt termenii și condițiile generale ale Institutului de testare și certificare VDE (www.vde.com\terms-institute). Dreptul de utilizare a mărcii se acordă numai societății menționate cu locurile de fabricație menționate și produsele enumerate cu referințele de tip aferente. Locul de fabricație va fi echipat astfel încât să se asigure o fabricație constantă a construcției certificate.*

*Aprobarea este valabilă atâta timp cât sunt în vigoare specificațiile VDE, pe care se bazează certificarea, cu excepția cazului în care este retrasă conform Procedurii de testare și certificare VDE (PM102E).*

*Perioada de valabilitate a unei aprobări VDE-GS-Mark poate fi prelungită la cerere. În cazul unor modificări ale cerințelor legale și/sau normative, perioada de valabilitate a Aprobarii marcajului VDE-GS-Mark poate fi scurtată.*

*Produsele care conțin biocid dimetilfumarat (DMF) nu pot fi comercializate sau puse la dispoziție pe piața CE în conformitate cu Decizia 2009/251/CE a Comisiei.*

*Aprobarea este semnată numai pe prima pagină.*