***OMOLOGARE MARCARE***

# Unior d.d.

**Kovaska cesta 10**

**3214 ZRECE**

**Slovenia**

*este autorizată să utilizeze pentru produsul lor*

## Clește, izolat

.

*mărcile protejate legal, așa cum sunt prezentate mai jos, pentru tipurile menționate la pagina 2 și urm.*

.

*Testat și certificat conform*

**DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018**

.

*Produsul acoperă cerințele Legii germane „Produktsicherheitsgesetz (ProdSG)” privind asigurarea securității și sănătății.*

*Valabil până la:* 28.02.2025

Semnătură indescifrabilă

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH \* Institutul de testare și certificare

Certificare: 1369900-3940-0006 / 264630

*Ref. fișier:*

Certificat-Nr. 137709 Pagina 1

*.*

.

*alte condiții, vezi paginile superioare și următoare*

Offenbach, 01.10.2001

(actualizat 25.03.2020 )

:

Certificatele VDE sunt valide numai când sunt publicate pe: [*http://www.vde.com/certificate*](http://www.vde.com/certificate)

# .

## Clește, izolat

*Tip(uri)*

### 406/1VDEBI-160 160 mm Clește combinat

**406/1VDEBI-180 180 mm Clește combinat**

**406/1VDEBI-200 200 mm Clește combinat**

**406/1VDEBI-220 220 mm Clește combinat**

**420/1VDEBI-180 180 mm clește combinat cu funcție specială**

**461/1VDEBI-140 140 mm clește de tăiere diagonală**

**461/1VDEBI-160 160 mm Clește de tăiere în diagonală**

**462/1VDEBI-160 160 mm clește de tăiere cu funcție/diagonală cu funcție de dezizolare a cablului**

**466/1VDEBI-180 180 mm Clește de tăiere diagonală pentru sarcini grele**

**466/1VDEBI-200 200 mm Clește de tăiere diagonală pentru sarcini grele**

**472/1VDEBI-160 160 mm Clește cu cioc plat**

**476/1VDEBI-140 140 mm Clește cu cioc rotund**

**476/1VDEBI-160 160 mm Clește cu cioc rotund**

**478/1VDEBI-160 160 mm Clește de dezizolare cablu**

**506/1VDEBI-140 140 mm Clește cu cioc încovoiat**

**506/1VDEBI-160 160 mm Clește cu cioc încovoiat**

**508/1VDEBI-170 170 mm Clește cu cioc încovoiat**

**508/1VDEBI-200 200 mm Clește cu cioc încovoiat**

**512/1VDEBI-170 170 mm**

**512/1VDEBI-200 Clește cu cioc încovoiat, îndoit**

**580/1VDEBI-170 170 mm Cuțit de cablu**

**580/1VDEBI-230 230 mm Cuțit de cablu**

**447/1VDEBI-240 240 mm Clește pentru îmbinări cu alunecare multiplă**

 3 /

A

*Continuare pe pagina 3*

**VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH \* Institutul de testare și certificare**

Merianstrasse 28, D-63069 Offenbach Telefon +49 (0) 69 83 06-0

Telefax +49 (0) 69 83 06-555

*Culoare roșu/negru/portocaliu*

*Mărci comerciale*

sau

PAK AfPS GS 2019:01PAK

Document PAK AfPS GS 2019:01PAK

*PAH AfPS GS 2019:01PAH Produsul este în conformitate cu cerințele*

*PAH-document AfPS GS 2019:01PAH*

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH \* Institutul de testare și certificare

*Secțiunea TL6*

**VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH \* Institutul de testare și certificare**

Merianstrasse 28, D-63069 Offenbach Telefon +49 (0) 69 83 06-0

Telefax +49 (0) 69 83 06-555

## Clește, izolat

#### Locul de producție

*Referință*

### 30000553

Unior d.d.

Kovaska cesta 10

3214 ZRECE SLOVENIA

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH \* Institutul de testare și certificare

*Secțiunea TL6*

**VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH \* Institutul de testare și certificare**

Merianstrasse 28, D-63069 Offenbach Telefon +49 (0) 69 83 06-0

Telefax +49 (0) 69 83 06-555

#### Aprobare pentru utilizarea mărcii protejate legal a VDE, așa cum se arată pe prima pagină:

*Baza pentru utilizare sunt termenii și condițiile generale ale Institutului de testare și certificare VDE (www.vde.com\terms-institute). Dreptul de utilizare a mărcii se acordă numai societății menționate cu locurile de fabricație menționate și produsele enumerate cu referințele de tip aferente. Locul de fabricație va fi echipat astfel încât să se asigure o fabricație constantă a construcției certificate.*

*Aprobarea este valabilă atâta timp cât sunt în vigoare specificațiile VDE, pe care se bazează certificarea, cu excepția cazului în care este retrasă conform Procedurii de testare și certificare VDE (PM102E).*

*Perioada de valabilitate a unei aprobări VDE-GS-Mark poate fi prelungită la cerere. În cazul unor modificări ale cerințelor legale și/sau normative, perioada de valabilitate a Aprobarii marcajului VDE-GS-Mark poate fi scurtată.*

*Produsele care conțin biocid dimetilfumarat (DMF) nu pot fi comercializate sau puse la dispoziție pe piața CE în conformitate cu Decizia 2009/251/CE a Comisiei.*

*Aprobarea este semnată numai pe prima pagină.*