**.**

***OMOLOGARE MARCARE***


## Unior d.d.

**Kovaska cesta 10**

**3214 ZRECE**

**Slovenia**

*este autorizat să folosească pentru produsul lor* ***șurubelniță, izolată***

.

*mărcile protejate legal, așa cum sunt prezentate mai jos, pentru tipurile menționate la pagina 2 și urm.*

*Testat și certificat conform*

**DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018**

*Produsul acoperă cerințele Legii germane „Produktsicherheitsgesetz (ProdSG)” privind asigurarea securității și sănătății.*

*Valabil până la:* 31.08.2025

Semnătură indescifrabilă

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH \* Institutul de testare și certificare

Certificare: 1369900-3940-0013 / 271499


*Ref. fișier:*

Certificat-Nr. 40042717 Pagina 1

*Pentru alte condiții, vezi paginile pe verso și următoarele*

Offenbach, 28.07.2015

(actualizat 30.09.2020 )



[.](http://www.vde.com/zertifikat)

Certificatele VDE sunt valide numai când sunt publicate pe: [*http://www.vde.com/certificate*](http://www.vde.com/certificate)

# VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

*Certificat Nr.* 40042717

*Pagina* 2

*Numele și sediul înregistrat al titularului certificatului*

Unior d.d., Kovaska cesta 10, 3214 ZRECE, SLOVENIA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Dosar ref.* | *actualizat* | *Data* |
| 1369900-3940-0013 / 271499 / TL6 / HEG | 30.09.2020 | 28.07.2015 |

*Acest supliment este valabil numai împreună cu pagina 1 a Certificatului nr. 40042717.*

### Șurubelniță, izolată

*Tip(uri)*

#### 604VDETBI 0,6x3,5x100 604VDETBI 0,8x4,0x100 șurubelnițe pentru șuruburi cu cap crestat 604VDETBI 1,0x5,5x125

**611VDETBI SLPH1x80**

**611VDETBI SLPH2x100 șurubelnițe pt.**

**șuruburi cu cap crestat/încrucișat PH**

*Culoare roșu/negru/portocaliu*

*Mărci comerciale*

PAK AfPS GS 2019:01PAK

Document PAK AfPS GS 2019:01PAK

*PAH AfPS GS 2019:01PAH Produsul este în conformitate cu cerințele*

*PAH-document AfPS GS 2019:01PAH*

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH \* Institutul de testare și certificare

*Secțiunea TL6*

# VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

*Certificat Nr.* 40042717

*Supliment*

*Numele și sediul înregistrat al titularului certificatului*

Unior d.d., Kovaska cesta 10, 3214 ZRECE, SLOVENIA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Dosar ref.* | *actualizat* | *Data* |
| 1369900-3940-0013 / 271499 / TL6 / HEG | 30.09.2020 | 28.07.2015 |

*Acest supliment face parte din Certificatul nr. 40042717.*

### Șurubelniță, izolată

##### Locul de producție

*Referință*

#### 30002894

OPLAST, d.o.o.

Tepanje 63

3210 SLOVENSKE KONJICE SLOVENIA

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH \* Institutul de testare și certificare

*Secțiunea TL6*

# VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

*Certificat Nr.* 40042717

/

*Fișa de informații*

*Numele și sediul înregistrat al titularului certificatului*

Unior d.d., Kovaska cesta 10, 3214 ZRECE, SLOVENIA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Dosar ref.* | *actualizat* | *Data* |
| 1369900-3940-0013 / 271499 / TL6 / HEG | 30.09.2020 | 28.07.2015 |

.

*Acest supliment este valabil numai împreună cu pagina 1 a Certificatului nr. 40042717.*

#### .

. . .

.

. .

.

.

##### Aprobare pentru utilizarea mărcii protejate legal a VDE, așa cum se arată pe prima pagină:

*Baza pentru utilizare sunt termenii și condițiile generale ale Institutului de testare și certificare VDE (www.vde.com\terms-institute). Dreptul de utilizare a mărcii se acordă numai societății menționate cu locurile de fabricație menționate și produsele enumerate cu referințele de tip aferente. Locul de fabricație va fi echipat astfel încât să se asigure o fabricație constantă a construcției certificate.*

*Aprobarea este valabilă atâta timp cât sunt în vigoare specificațiile VDE, pe care se bazează certificarea, cu excepția cazului în care este retrasă conform Procedurii de testare și certificare VDE (PM102E).*

*Perioada de valabilitate a unei aprobări VDE-GS-Mark poate fi prelungită la cerere. În cazul unor modificări ale cerințelor legale și/sau normative, perioada de valabilitate a Aprobarii marcajului VDE-GS-Mark poate fi scurtată.*

*Produsele care conțin biocid dimetilfumarat (DMF) nu pot fi comercializate sau puse la dispoziție pe piața CE în conformitate cu Decizia 2009/251/CE a Comisiei.*

*Aprobarea este semnată numai pe prima pagină.*